Приложение № 1

к документации о закупке

**Описание предмета закупки**

**1. Общие положения**

1.1. Предмет закупки: **Поставка** **оборудования для распределения электропитания для ГАУ НСО «АРЕНА»** (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя:

* доставку (включая транспортировку и разгрузку) Товара до места поставки;
* демонстрацию Товара в месте поставки, сборку и наладку (подключение), проверку работоспособности Товара.

1.2. Срок поставки: не более **10 дней** с момента заключения Договора.

1.3. Место поставки товара: «Многофункциональная ледовая арена», адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, д. 160.

**2. Порядок поставки Товара**

2.1. Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

**3. Требования к сопроводительным документам**

3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:

- счет, счет-фактуру (при необходимости);

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;

- акт приема-передачи;

- формуляр/паспорт/этикетку на каждую единицу Товара;

- руководство по эксплуатации;

- руководство по монтажу (при наличии);

- сертификаты соответствия / декларации, обязательные для данного класса Товара;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика (производителя) Товара;

- иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством.

3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.

3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

**4. Требования к упаковке Товара**

4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Требования к качеству Товара**

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать требованиям технических условий на поставляемый Товар.

6.2. На Товар установлена гарантия производителя 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика 12 (двенадцать) месяцев) с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и/или за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.

**7. Требования к качеству, техническим, технологическим и эксплуатационным характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели для определения соответствия поставляемого товара** | **Количество, единиц измерения** | **ОКПД** |
| 1. | Дистрибьютор питания | Дистрибьютор питания предназначен для распределения электропитания по потребляющему оборудованию.  Описание:  Конструкция: рэк 19"  Размер: 8U (485х150х352 мм)  4 канала по 32А/380В, 3 канала по 16А/220B, ввод 63A/380B, автоматические выключатели 6kA, индикация.  Ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67,  Выход через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A.  Корпус: алюминиевый профиль, сталь.  Вес: не более 11 кг. | 2 | 27.31.11.000 |
| 2 | Дистрибьютор питания (панель) | Дистрибьютор питания предназначен для распределения электропитания по потребляющему оборудованию.  Конструкция: рэк 19"  Напряжение ввода: 380В/50Гц  Ввод: через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44  Выход: 6шт разъемов типа Schuko  Количество основных выходов: 6шт.  Максимальный ток в канале: 16А  Материал: Сталь  Размер: 2U (482х80х88)  Вес: не более 1,8 кг. | 4 | 27.31.11.000 |
| 3 | Блок распределения питания | Материал корпуса: анодированный алюминий  Количество выходных розеток: 8  Тип выходных розеток: Schuko 2K+3  Монтаж: горизонтальный (1U)  Номинальное напряжение, В: 230 (1 фаза)  Входной ток, A: 16  Полная мощность, кВА: 3,3  Тип входной вилки: Schuko CEE 7/7  Наличие встроенного шнура питания: есть  Длина шнура питания, м: 1,8  Выключатель | 6 | 27.31.11.000 |